НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-91/17-02

Датум: 23.10.2017.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ-д 28/17**

**НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ**

Мења се конкурсна документација у делу понуде, Образац број 3 .

У наставку дајемо нови образац понуде:

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

**ПОНУДА**

**у поступку ЈНМВ 28/17 Набавка и уградња новогодишње расвете**

(закључење Уговора о набавци добара)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина | Цена по јед.мере, без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| 1. | Прелази преко пута - нa раскрсници код хотела Олимп. Сервис оргиналним деловима да испуњавају заштиту IP54 монтажа одржавање и отклањање кварова у року од 24h и демонтажа. | ком | 11 |  |  |
| 2. | Светлеће завесе на тргу – микро сијалице не лед | m | oко 40 |  |  |
| 3. | Сервисирање завесе оргиналним деловима у складу са стандардом IP54 | m | до 7 |  |  |
| 4. | Монтажа јелке од 11м на тргу. Потребно је, првенствено,обавити безбедно повезивање на електро мрежу, заштититити плоче трга од оштећења, - oдржавање, и отклањање кварова у року од 24h поставити безбедносну ограду и све врати у првобитно стање након монтаже-демонтаже. | ком | 1 |  |  |
| 5. | Сервисирање грана јелке микро сијалице | ком | 25 |  |  |
| 6. | Сервисирање врха јелке – микро сијалице | ком | 1 |  |  |
| 7. | Монтирање Фонтана на малом кружном току украса оригиналним деловима испуњености заштите IP 54 | ком | 10 |  |  |
| 8. | Монтирање и сервисирање украса „Луна“ – одржавање и отклањање кварова у року од 24h | ком | 12 |  |  |
| 9. | Монтирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” и на ресторану „Рујно“. – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | Контура кровова | 3 |  |  |
| 10. | Сервисирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” ресторану „Рујно“ оргиналним деловима уз испуњеност застите IP54 | m | око 5 |  |  |
| 11. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h,демонтирање украса који су стајали на магистрали и кружни пут зграда ТО – Мона. | ком | 18 |  |  |
| 12. | Сервисирање украса на магистрали оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | ком | 18 |  |  |
| 13. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, и демонтажа украса који су стајали на магистрали-надвожњак | ком | 1 |  |  |
| 14. | Сервисирање украса на магистрали-надвожњак оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | ком | 1 |  |  |
| 15. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа украса на згради Туристичке организације обод од светлећих леденица (око 40 метара) и 12 светлећих знакова | комплет | 1 |  |  |
| 16. | Сервисирање украса на згради Туристичке организације оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | m | 5 |  |  |
| 17. | Обод од светлећих леденица (микро сијалице – не лед) светлећих знакова | ком | 2 |  |  |
| 18. | Честитка на Рујном монтажа и израда броја 8 од високо напонског неона – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | ком | 1 |  |  |
| 19. | Монтажа јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, на кружном току | ком | 1 |  |  |
| 20. | Сервисирање јелке на кружном току-светлећа ланчанице | m | 10 |  |  |
| 21. | Монтажа украса изнад јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | ком | 3 |  |  |
| 22. | Контрола и сервисирање украса изнад јелки оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | ком | 1 |  |  |
| 23. | Мотажа -– одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, прелаза на магистрали | ком | 7 |  |  |
| 24. | Контрола и сервисирање прелаза на магистрали оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP5 | ком | 7 |  | |
| **Израда и набавка нових украса** | | | | | |
| 25. | **Украс за канделар – Луна**  четири светлеће звезде са ЛЕД изворима светла причвршћене на лукове, украс (дим. 110x200cm, према приложеном цртежу) се монтира на стилски канделабер (без икаквих механичких обрада на стилском канделаберу), метална конструкција украса је од челичних профила заштићених пластифицирањем у боји црна, антика мат (могу) избор боја према избору поручиоца. Украсни елементи имају тежину 9,5 kg. Уз описани украс у комплету постоје елементи за његово механичко причвршћивање. Електрична конекција испуњава стандрд заштите ИП 54. Напајање електричном енергијом (220-240V, 50 Hz) је преко прикључног поклопца канделабера на који се украс монтира. Дужина кабла је 4 m. У квалитету заштите IP54 | ком | 10 |  |  |
| 26. | **Прелаз преко пута**, дужине 14 m oд елемната са украса фонтана и средишње пахуљице у квалитету заштите IP54,са монтажом и демонтажом. | ком | 3 |  |  |
| 27. | Прелаз преко пута дужине 14m са елментом спирале средишње пахуљице и са обе стране леденица у квалитету IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 7 |  |  |
| 28. | Украси на стубове бандрашице клас, комбинација топло белог и хладно белог светла троделни постављени под углом 120 степени IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |  |  |
| 29. | Израда 2Д украса санке са ирвасима дужине 5м висине 1,3м у две боје IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | 1 |  |  |
| 30. | Украси за јелку. Кугле пречника 8цм и машнице дужине 15цм са монтажом и демонтажом. | Ком | 10 |  |  |

* све радове потребно је извести у складу са IP54 стандардом заштите, потребно је доставити потврду о поседовању наведеног стандарда.
* потребно је одржавти опрему у исправном стању за све време експлоатације и исту сервисирати оргиналним деловима (опрема је од микро сијалица није лед), по завршетку новогодишњег осветљења све украсе, јелке и остало демотирати, осушити, очистити правилно складиштити на локацију коју одреди Наручилац.
* за све време извођења радова, мотаже и демотаже извођач мора обезбедити присуство струковног инжењера електро струке ,користити корпу и мердевине, потребно је испунити све безбедоносне услове у складу са правилницима из области безбедности и заштите на раду (уз обавезну употребу ХТЗ опреме за раднике).

**Комерцијални услови:**

* Рок плаћања 45 дана од дана пријема пред/рачуна.
* Гарантни рок на исправност нових украса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација. Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

и словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Мења се образац тех.спец. У наставку достављамо нови, измењен образац тех.спецификације.

**3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ**

(закључење Уговора о набавци добра)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис позиције | | Јед. мере | Количина |
| 1. | Прелази преко пута - нa раскрсници код хотела Олимп. Сервис оргиналним деловима да испуњавају заштиту IP54 монтажа одржавање и отклањање кварова у року од 24h и демонтажа. | | ком | 11 |
| 2. | Светлеће завесе на тргу – микро сијалице не лед | | m | oко 40 |
| 3. | Сервисирање завесе оргиналним деловима у складу са стандардом IP54 | | m | до 7 |
| 4. | Монтажа јелке од 11м на тргу. Потребно је, првенствено,обавити безбедно повезивање на електро мрежу, заштититити плоче трга од оштећења, - oдржавање, и отклањање кварова у року од 24h поставити безбедносну ограду и све врати у првобитно стање након монтаже-демонтаже. | | ком | 1 |
| 5. | Сервисирање грана јелке микро сијалице | | ком | 25 |
| 6. | Сервисирање врха јелке – микро сијалице | | ком | 1 |
| 7. | Монтирање Фонтана на малом кружном току украса оригиналним деловима испуњености заштите IP 54 | | ком | 10 |
| 8. | Монтирање и сервисирање украса „Луна“ – одржавање и отклањање кварова у року од 24h | | ком | 12 |
| 9. | Монтирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” и на ресторану „Рујно“. – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | | контура кровова | 3 |
| 10. | Сервисирање светлећих леденица (микро сијалице) на тргу ,,Златиборц 1 И 2” и,, Златном Бору” ресторану „Рујно“ оргиналним деловима уз испуњеност застите IP54 | | m | око 5 |
| 11. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h,демонтирање украса који су стајали на магистрали и кружни пут зграда ТО – Мона. | | ком | 18 |
| 12. | Сервисирање украса на магистрали оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | | ком | 18 |
| 13. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, и демонтажа украса који су стајали на магистрали-надвожњак | | ком | 1 |
| 14. | Сервисирање украса на магистрали-надвожњак оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | | ком | 1 |
| 15. | Монтирање – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа украса на згради Туристичке организације обод од светлећих леденица (око 40 метара) и 12 светлећих знакова | | комплет | 1 |
| 16. | Сервисирање украса на згради Туристичке организације оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | | m | 5 |
| 17. | Обод од светлећих леденица (микро сијалице – не лед) светлећих знакова | | ком | 2 |
| 18. | Честитка на Рујном монтажа и израда броја 8 од високо напонског неона – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | | ком | 1 |
| 19. | Монтажа јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, на кружном току | | ком | 1 |
| 20. | Сервисирање јелке на кружном току-светлећа ланчанице | | m | 10 |
| 21. | Монтажа украса изнад јелке – одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа | | ком | 3 |
| 22. | Контрола и сервисирање украса изнад јелки оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP54 | | ком | 1 |
| 23. | Мотажа -– одржавање и отклањање кварова у року од 24h, демонтажа, прелаза на магистрали | | ком | 7 |
| 24. | Контрола и сервисирање прелаза на магистрали оргиналним деловима уз испуњеност заштите IP5 | | ком | 7 |
| **Израда и набавка нових украса** | | | | |
| 25. | **Украс за канделар – Луна**  четири светлеће звезде са ЛЕД изворима светла причвршћене на лукове, украс (дим. 110x200cm, према приложеном цртежу) се монтира на стилски канделабер (без икаквих механичких обрада на стилском канделаберу), метална конструкција украса је од челичних профила заштићених пластифицирањем у боји црна, антика мат (могу) избор боја према избору поручиоца. Украсни елементи имају тежину 9,5 kg. Уз описани украс у комплету постоје елементи за његово механичко причвршћивање. Електрична конекција испуњава стандрд заштите ИП 54. Напајање електричном енергијом (220-240V, 50 Hz) је преко прикључног поклопца канделабера на који се украс монтира. Дужина кабла је 4 m. У квалитету заштите IP54 | | ком | 10 |
| 26. | **Прелаз преко пута**, дужине 14 m oд елемната са украса фонтана и средишње пахуљице у квалитету заштите IP54,са монтажом и демонтажом. | | ком | 3 |
| 27. | Прелаз преко пута дужине 14m са елментом спирале средишње пахуљице и са обе стране леденица у квалитету IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | | 7 |
| 28. | Украси на стубове бандрашице клас, комбинација топло белог и хладно белог светла троделни постављени под углом 120 степени IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | | 1 |
| 29. | Израда 2Д украса санке са ирвасима дужине 5м висине 1,3м у две боје IP 54, са монтажом и демонтажом. | ком | | 1 |
| 30. | Украси за јелку. Кугле пречника 8цм и машнице дужине 15цм са монтажом и демонтажом. | Ком | | 10 |

* све радове потребно је извести у складу са IP54 стандардом заштите, потребно је доставити потврду о поседовању наведеног стандарда.
* потребно је одржавти опрему у исправном стању за све време експлоатације и исту сервисирати оргиналним деловима (опрема је од микро сијалица није лед), по завршетку новогодишњег осветљења све украсе, јелке и остало демотирати, осушити, очистити правилно складиштити на локацију коју одреди Наручилац.
* за све време извођења радова, мотаже и демотаже извођач мора обезбедити присуство струковног инжењера електро струке ,користити корпу и мердевине, потребно је испунити све безбедоносне услове у складу са правилницима из области безбедности и заштите на раду (уз обавезну употребу ХТЗ опреме за раднике).