**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**

**Општинска управа**

**Број: 404-6/20-02**

**Дана: 20.05.2020. године**

**Ч а ј е т и н а**

**Питања и одговори за ЈНВВ 04/20 Систем за контролу приступа и продају карата са обуком, мониторингом и подршком „ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР“,**

Питање 1: На страни бр. 5 тражи се “Handsfree“ контрола карата. Региструје карту на одговарајућој удаљености .....

Која је то удаљеност?

Одговор 1: Минимална потребна удаљеност на којој се очитава RFID карта је 25цм

2. Тражи се на страни 6 „Камера у кућишту читача, или други систем који мора имати могућност снимања пролазака кроз капије и упоређивање са претходним форографијама које су забележене у систему“

Питање 2: Објасните шта значи термин „упоређивање фотографија“?

Одговор 2: Термин „упоређивање фотографија“ се односи на мануелну проверу идентитета власника карте. Приликом куповине одређених врста улазница или код првог проласка кроз капију биће потребно да се купац фотографише и та фотографија ће бити меморисана на картици. Потребно је да се приликом очитавања картице на екрану рачунара који контролише капију прикаже фотографија власника фотографије како би дежурни радник могао да мануално упореди фотографију са лицем које је прошло кроз капију. На овај начин желимо да спречимо да се одређене врсте карата преносе на друга лица. Није неопходо да систем поседује могућност аутоматског препозавања

Питање 3: Дали се упоређивање фотографија ради у реалном времену, аутоматски, препознавањем лица („face recognition“ техникама) или накнадно, off-line, ?

Колика треба да буде тачност препознавања лица, упоређивањем фотографија?

Одговор 3: Већ смо одговорили у претходном питању није обавезно да систем аутоматски препознаје лица.

Питање 4:  Тражи се на страни 7 „Непрекидно напајање (UPS) за сваки рачунар...“

 Колика аутономија рачунара се захтева?

Одговор 4: Минимална аутономија од 10 минута је неопходна

Питање 5: Тражи се на страни 6 да контролне капије буду декларисане за рад у опсегу (-20 до +50 C).

Који температурни опсег треба да задовољи графички дисплеј модула контролера врата?

Одговор 5: С` обзором је графички дисплеј саставни део капије за њега важи исти опсег (-20 до +50 C).

***Питање 6:***

На страни 5/40 навели сте да тражите да се испоручи и један централни сервер са лиценцама.  
Наавели сте га и у обрасцу структуре цене. Питање је: Да ли је потребно да буде сервер испоручен или се може понудити услуга сервера у CLOUDU ?

Одговор 6: Прихватићемо и услугу сервера у "Cloud-u". Цена закупа сервера (комплетне услуге) мора бити истакнута и урачуната за наредних 5 година. Без додатних трошкова за поручиоца у том периоду.