НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-49/18-02

Датум: 09.11.2018.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ-д 23/18**

**НАБАВКА, ИСПОРУКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДБОЈНЕ ОГРАДЕ НА САОБРАЋАЈНИЦАМА**

Мења се конкурсна документација на страни 4 у делу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ, затим на страни 24 Образац понуде – образац број 3 и образац број 4 на страни 26.

У наставку дајемо нове наведене, измењене обрасце.

**3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ**

 (закључење Уговора о набавци, испоруци и постављању одбојне ограде на саобраћајницама)

Неопходна добра: Одбојна ограда, класа N2 бочно од коловоза, једнострана одбојна ограда, бочно од коловоза, са два таласа, без одстојника. Састоји се од штитника причвршћеног директно на стубове који се налазе на међусобном растојању од 2м. Предвиђена је за прихватње и задржавање возила са једне стране.

Ограда се поставља на на удаљењу мин. 0,5м од коловозне траке. Стубови се на одређеном одстојању побијају у земљу – насип.

Карактеристике:

**Visina iznad tla** 750 ± 25 mm

****

**Dubina zabadanja stubova** 850 mm

****

**Poprečna dimenzija** 205 mm

****

**Osno rastojanje između stubova** 2000 mm

Ограду је потребно испоручити и поставити на путу Стубло - Манастир Дубрава, у дужини од 1км.

  **ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

У поступку ЈНМВ 23/18 Набавка, испорука и постављање одбојне ограде на саобраћајницама

**Цена**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Опис позиције** | **Цена без ПДВ-а** | **Цена са ПДВ-ом** |
| 1. | Неопходна добра: Одбојна ограда, класа N2 бочно од коловоза, једнострана одбојна ограда, бочно од коловоза, са два таласа, без одстојника. Састоји се од штитника причвршћеног директно на стубове који се налазе на међусобном растојању од 2м. Предвиђена је за прихватње и задржавање возила са једне стране.Ограда се поставља на на удаљењу мин. 0,5м од коловозне траке. Стубови се на одређеном одстојању побијају у земљу – насип. Карактеристике: **Visina iznad tla** 750 ± 25 mm**Dubina zabadanja stubova** 850 mm**Poprečna dimenzija** 205 mm**Osno rastojanje između stubova** 2000 mm |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а и са ПДВ-ом |  |  |

**Комерцијални услови:**

* Ограду је потребно испоручити и поставити на путу Стубло - Манастир Дубрава, у дужини од 1км.
* Рок извршења: 10 дана од дана потписивања уговора
* Начин и рок плаћања: након извршених обавеза, у року од 45 дана од дана пријема рачуна на писарницу наручиоца..
* Рок важења понуде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација. Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

и словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, без ПДВ-а, ПДВ по стопи од \_\_\_\_\_% износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис овлашћеног лица понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.**

 **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

Неопходна добра: Одбојна ограда, класа N2 бочно од коловоза, једнострана одбојна ограда, бочно од коловоза, са два таласа, без одстојника. Састоји се од штитника причвршћеног директно на стубове који се налазе на међусобном растојању од 2м. Предвиђена је за прихватње и задржавање возила са једне стране.

Ограда се поставља на на удаљењу мин. 0,5м од коловозне траке. Стубови се на одређеном одстојању побијају у земљу – насип.

Карактеристике:

**Visina iznad tla** 750 ± 25 mm

****

**Dubina zabadanja stubova** 850 mm

****

**Poprečna dimenzija** 205 mm

****

**Osno rastojanje između stubova** 2000 mm

Ограду је потребно испоручити и поставити на путу Стубло - Манастир Дубрава, у дужини од 1км.

Трошкове превоза на локацију постављања сноси извршилац.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

 Потпис овлашћеног лица понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_