РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-27/18-02

Датум: 23.05.2018.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНВВ 07/18 ИЗМЕШТАЊЕ И ИЗГРАДЊА ДАЛЕКОВОДА**

Мења се конкурсна документација Образац понуде, образац бр.3 на стр. 24, НАБАВКА И ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ позиција 1, ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ позиције 1,2 и 8.

У наставку достављамо образац понуде Образац број 3 након измена.

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ-у 07/18 – Измештање и изградња далековода

У складу са Вашим Позивом за подношење понуда бр.404-27/18-02 од 11.05.2018. године, за јавну набавку ЈНВВ-р бр.07/18 понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мат. број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подноси Понуду за набавку радова на измештању и изградњи далековода, по позицијама у складу са конкурсном документацијом, под следећим условима, и то:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.1. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA** | | | | | |
| **ZA KABLIRANJE VODOVA 35kV KOD TS 35/10kV"ZLATIBOR 1"** | | | | | |
|  | | | | | |
| POZ. | OPIS | JM | KOL. | JED. CENA (din) | UKUP. CENA (din) |
| **I)NABAVKA I TRANSPORT MATERIJALA I OPREME ZA KABLOVSKI VOD** | | | | | |
| 1 | Nabavka, transport I polaganje na mesto polaganja energetskog kabla 35kV tipa XHE-49A 1x150mm2 | m | 3500 |  |  |
| 2 | Nabavka i transport kablovskih završnica 35kV tipa KZTS35/1-240 ili sličnih | kom | 6 |  |  |
| 3 | Nabvka i transport kablovskih spojnica tipa KSTS35/1-240 ili sličnih | kom | 3 |  |  |
| 4 | Nabvka i transport odvodnika prenapona 35kV , 10kA | kom | 3 |  |  |
| 5 | Nabavka i transport kompletnih jednostrukih zateznih izolatorskih lanaca 35kV | kom | 3 |  |  |
| 6 | Nabavka i transport kompletnog materijala za priključenje kablovskih vodova na provodne izolatore na zidu TS35/10kVZlatibor (bakarne cevi i stezaljke) | kom | 3 |  |  |
| 7 | Nabavka i transport upozoravjuće trake | m | 1150 |  |  |
| 8 | Nabvka i transport plastičnih korubovanih El-EN HDP cevi Ф200mm za postavljanje ispod trotoara , puteva, ulaza i kanala. | m | 100 |  |  |
| 9 | Nabvka i transport plastičnih korubovanih El-EN HDP cevi Ф125mm za postavljanje ispod trotoara , puteva, ulaza i kanala. | m | 70 |  |  |
| 10 | Nabavka pocinkovanog gvožđa F10mm za uzemljenje stuba. Obračun se vrši po kilogramu. | kg | 100 |  |  |
| 11 | Nabavka i transport metalne konzole za odvodnike prenapona i kablovske završnice na čeličnorešetkastom stubu br S-11, |  | 1 |  |  |
| 12 | Nabavka i transport betonskih oznaka za označavanje trase kabla i mesta ukrštanja sa ostalim podzemnim instalacijama | kom | 40 |  |  |
| 13 | Ostali sitan nespecificiran materijal (obujmice od neferomagnetnog materijala, perforirana traka, šrafovski materijal i dr.) | -paušalno- | | |  |
|  | **UKUPNO MATERIJAL I OPREMA** | | | |  |
| **II)GRAĐEVINSKI RADOVI** | | | | | |
| 1 | Obeležavanje trase kablovskog voda.Obeležavanje izvesti prema priloženoj situaciji trase. Prilikom obeležavanja trase kablovskog voda postaviti propisane kočiće ili druge vidne oznake na mestima skretanja trase, na prelazima ulica i na mestima ukrštanja sa drugim objektima. Obračun se vrši po metru dužine trase. | m | 1150 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop i zatrpavanje zemljanog rova za kablovski kanal na trasi bez asfalta i betona. Ovde spadaju radovi na iskopu i zatrpavanju zemlje IV i III kategorije za kablovski kanal sa nabijanjem u slojevima i odvozom suvišne zemlje na za to određeno mesto. U cenu su uračunati i drugi radovi oko iskopa i zatrpavanja kanala koji mogu da nastanu na licu mesta : obraćanje pažnje na podzemne objekte na trasi, zaštita istih od oštećenja, iskop dubljeg rova prolaz ispod drugog podzemnog objekta i drugi radovi koji mogu da nastanu prilikom iskopa i zatrpavnja.Uzeto je da je prosečna širina rova 0.4, i dubina 1.1m.Proširenja za spojnice biće računata kao jedan metar dužni.U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Obračun se vrši po metru dužnom rova. | m | 1000 |  |  |
| 3 | Mašinski iskop i zatrpavanje zemljanog rova za kablovski kanal na trasi bez asfalta i betona. Ovde spadaju radovi na iskopu i zatrpavanju zemlje II i III kategorije za kablovski kanal sa nabijanjem u slojevima i odvozom suvišne zemlje na za to određeno mesto. U cenu su uračunati i drugi radovi oko iskopa i zatrpavanja kanala koji mogu da nastanu na licu mesta : obraćanje pažnje na podzemne objekte na trasi, zaštita istih od oštećenja, iskop dubljeg rova prolaz ispod drugog podzemnog objekta i drugi radovi koji mogu da nastanu prilikom iskopa i zatrpavnja.Uzeto je da je prosečna širina rova 1.1m i dubina 1.1m.Proširenja za spojnice biće računata kao jedan metar dužni.U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Obračun se vrši po metru dužnom rova. | m | 70 |  |  |
| 4 | Isto kao i pozicija 2.3. ali preko asfaltiranih i betoniranih ulica ,trotoara , kolskih i pešačkih ulaza, sa ponovnim asfaltiranjem i betoniranjem.Proširenja za spojnice biće računata kao jedan metar dužni.U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova, polaganje plastičnih cevi i zalivanje istih betonom. Obračun se vrši po metru dužnom rova. | m | 10 |  |  |
| 5 | Ručni iskop i zatrpavanje zemljanog rova za kablovski kanal na trasi bez asfalta i betona. Ovde spadaju radovi na iskopu i zatrpavanju zemlje III i VI kategorije za kablovski kanal sa nabijanjem u slojevima i odvozom suvišne zemlje na za to određeno mesto. U cenu su uračunati i drugi radovi oko iskopa i zatrpavanja kanala koji mogu da nastanu na licu mesta : obraćanje pažnje na podzemne objekte na trasi, zaštita istih od oštećenja, iskop dubljeg rova prolaz ispod drugog podzemnog objekta i drugi radovi koji mogu da nastanu prilikom iskopa i zatrpavnja.Uzeto je da je prosečna širina rova 0.5m i dubina 1.1m.Proširenja za spojnice biće računata kao jedan metar dužni.U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Obračun se vrši po metru dužnom rova . | m | 100 |  |  |
| 6 | Isto kao i pozicija 2. ali preko asfaltiranih i betoniranih ulica ,trotoara , kolskih i pešačkih ulaza sa ponovnim asfaltiranjem ili betoniranjem.Proširenja za spojnice biće računata kao jedan metar dužni.U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova, polaganje plastičnih cevi i njihovo zalivanje betonom . Obračun se vrši po metru dužnom. | m | 50 |  |  |
| 7 | Dodatni zemljani radovi na iskopu i zatrpavanju , vezani za otkrivanje ili eventualnu sanaciju oštećenja drugih podzemnih objekata. Obračun se vrši po m3. | m3 | 2 |  |  |
| 8 | Nasipanje dna kablovskog kanala sa sitnim peskom - koji obezbedjuje izvodjac, ispod i iznad kabla u dva sloja od po 10cm. Obračun se vrši po dužnom metru rova. | m | 1100 |  |  |
| 9 | Zemljani radovi i isporuka i ugradnja betona MB-20 na izradi temelja za portalni nosač kablova 35kV u krugu TS35/10kV Zlatibor 1. Ovi radovi obuhvataju, iskop, planiranje i zatrpavanje. Obračun se vrši po m3 zemlje. | pauš | 1 |  |  |
| 10 | Uraditi projektnu dokumentaciju i izvesti radove i isporučiti potreban materijal po projektu za pocinkovani čelični portal kod TS35/10kV Zlatibor 1 | pauš | 1 |  |  |
| 11 | Uraditi projektnu dokumentaciju i izvesti radove i isporučiti potreban materijal po projektu za čelično rešetkasti stub S-11 nakon razvezivanja provodnika u pravcu od stuba S-11 do TS35/10kV Zlatibor 1 | pauš | 1 |  |  |
| 12 | Izrada mehaničke zaštite kabla kod TS35/10Zlatibor 1 i stubovima 35kV Mehanička zaštita se radi od pocinkovanog lima debljine 2mm prema uslovima na terenu. | pauš | 2 |  |  |
| 13 | Uraditi projektnu dokumentaciju izvedenog stanja od stuba S-11 do TS35/10kV Zlatibor 1 | pauš | 1 |  |  |
| 14 | Postavljanje betonskih ili metalnih oznaka trase kabla duž trase kabla. Obračun se vrši po komadu. | kom | 40 |  |  |
| 15 | Ostali nepredviđeni građevinski radovi (ankerisanje, otkopi, obezbeđenje mesta rada, ograđivanje i dr.) | pauš | 1 |  |  |
| 16 | Demonta postojećih čelično rešetkastih stubova i provodnika sa lokalnim transportom do 5 km na lokaciju koju odredi EPS ODS Užice | pauš | 1 |  |  |
|  | **UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI** | | | |  |
| **IV)OSTALI RADOVI** | | | | | |
| 1 | Troškovi vezani za saglasnosti, nadzor, isključenja, tehnički prijem i drugi troškovi. | pauš | 1 |  |  |
| 2 | Geodetsko snimanje komplet trase KV 35kV sa kartiranjem i ucrtavanjem u katastru | m | 1100 |  |  |
| 3 | Naponsko ispitivanje kablova KV35kV sa izradom potvrde o ispravnosti | pauš | 1 |  |  |
|  | **UKUPNO OSTALI RADOVI** | | | |  |
|  | **UKUPNI TROŠKOVI KABLIRANJA VODOVA 35kV (I+II+III+IV)** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Комерцијални услови:**

* Период важења понуде \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде ( минимално 30 дана од дана отварања понуда).
* Рок плаћања 45 дана.
* Цене су фиксне.

**Образац структуре цена:**

**Рекапитулација. Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

и словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин., без ПДВ-а,

ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу( до 50%), као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П