**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА**

**Општинска управа**

**Број: 404-6-1/19-02**

**Дана: 05.02.2019. године.**

**Ч а ј е т и н а**

**Измене и допуне конкурсне документације за ЈНМВ 06/19 Набавка аутомобила, партија 2**

Мења се конкурсна документација за партију 2, у делу техничке спецификације, Образац број 3 на страни 7 и образац број 5 на страни 34.

Након измена гласе:

 **3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ**

 (закључење Уговора о испоруци)

ПАРТИЈА 2

Tip vozila :putničko

Dužina: 4069 mm

Ukupna širina bez/sa spoljašnjim retrovizorima: 1733/1994 mm

Visina praznog vozila: 1519 mm

Visina od tla pod opterećenjem: 132 mm

Međuosovinski razmak: 2589 mm

Zapremina prtljažnika: 320 dm3

Zapremina prtljažnika sa preklopljenom zadnjom klupom: 1200 dm3

Broj sedišta : 5

Broj vrata :5

Motor: 1,0 SCE75

Zapremina motora: 999ccm

Broj cilindara: 3

Broj ventila : 12

Najveća snaga: 54 kW

Najveći obrtni moment: 97 Nm

Tip ubrizgavanja: multiubrizgavanje

Gorivo: bezolovni benzin

Nivo zaštite okoline: EURO6

Menjač: ručni

Pogon : napred

Broj prenosa napred : 5

Gume: 185/65 R15“

Kočenje: napred: diskovi 258 /22mm

 pozadi: doboši 8“

Rezervoar za gorivo: 50 l

**OPREMA**

Sistem protiv blokiranja točkova ABS

Sistem pomoći pri naglom kočenju AFU

Sistemza kontrolu stabilnost vozila ESP

Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova ASR

Sistem za pomoć pri kretanju na uzrdici HSA

Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača

Bočni vazdušni jastuci

Nasloni za glavu napred i pozadi

Prednji i zadnji branik u boji karoserije

Sigurnosni pojasevi napred i pozadi

Upozorenje na nezakopčan pojas vozača i suvozača

Grejano zadnje staklo/ Brisač zadnjeg stakla

Zatamnjena stakla

Deljiva zadnja klupa 1/3-2/3

Indikator pritiska u gumama

Indikator promene brzine

LED dnevna svetla napred

Servo upravljač

Čelične felne 15“ sa potpunim ukrasnim poklopcima točka

Osvetljenje u prtljažniku

Ručni klima uređaj

Daljinsko centralno zaključavanje

Električni podizači prozora napred

Svetla za maglu

Radio CD MP3 Bluetooth, USB+ komande na upravljaču

Rezervni točak

Boja: bela

4 zimske gume

Garancija: 3 godine ili 100000 pređenih km na motor, 2 godine na boju i 6 godina na koroziju

 **ОБРАЗАЦ БРОЈ 5-2**

Потребно је испоручити нов аутомобил следећих каракетристика:

Tip vozila :putničko

Dužina: 4069 mm

Ukupna širina bez/sa spoljašnjim retrovizorima: 1733/1994 mm

Visina praznog vozila: 1519 mm

Visina od tla pod opterećenjem: 132 mm

Međuosovinski razmak: 2589 mm

Zapremina prtljažnika: 320 dm3

Zapremina prtljažnika sa preklopljenom zadnjom klupom: 1200 dm3

Broj sedišta : 5

Broj vrata :5

Motor: 1,0 SCE75

Zapremina motora: 999ccm

Broj cilindara: 3

Broj ventila : 12

Najveća snaga: 54 kW

Najveći obrtni moment: 97 Nm

Tip ubrizgavanja: multiubrizgavanje

Gorivo: bezolovni benzin

Nivo zaštite okoline: EURO6

Menjač: ručni

Pogon : napred

Broj prenosa napred : 5

Gume: 185/65 R15“

Kočenje: napred: diskovi 258 /22mm

 pozadi: doboši 8“

Rezervoar za gorivo: 50 l

**OPREMA**

Sistem protiv blokiranja točkova ABS

Sistem pomoći pri naglom kočenju AFU

Sistemza kontrolu stabilnost vozila ESP

Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova ASR

Sistem za pomoć pri kretanju na uzrdici HSA

Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača

Bočni vazdušni jastuci

Nasloni za glavu napred i pozadi

Prednji i zadnji branik u boji karoserije

Sigurnosni pojasevi napred i pozadi

Upozorenje na nezakopčan pojas vozača i suvozača

Grejano zadnje staklo/ Brisač zadnjeg stakla

Zatamnjena stakla

Deljiva zadnja klupa 1/3-2/3

Indikator pritiska u gumama

Indikator promene brzine

LED dnevna svetla napred

Servo upravljač

Čelične felne 15“ sa potpunim ukrasnim poklopcima točka

Osvetljenje u prtljažniku

Ručni klima uređaj

Daljinsko centralno zaključavanje

Električni podizači prozora napred

Svetla za maglu

Radio CD MP3 Bluetooth, USB+ komande na upravljaču

Rezervni točak

Boja: bela

4 zimske gume

Garancija: 3 godine ili 100000 pređenih km na motor, 2 godine na boju i 6 godina na koroziju

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис одговорног лица

Напомена: Понуђач потписује и печатом оверава Образац техничке спецификаци