РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

МЗ Чајетина

Број: 404-65/16-02

Датум: 18.03.2016.

Ч а ј е т и н а

**Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 01/16 Асфалтирање улица у МЗ Чајетина**

Мења се конкурсна документација у делу Техничке спецификације и образац понуде, тако што се назив првог путног правца уместо постојећег

**I За асфалтирање улице према кући Луке Пашића у Шиповику,L=125,00m; b=2,50m;**

**Мења и гласи: I Асфалтирање улице у Шиповику – Пашићи,L=125,00m; b=2,50m;**

**У наставку достављамо нови, измењен образац техничке спецификације и образац понуде.**

**3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ**

**I Асфалтирање улице у Шиповику - Пашићи, L=125,00m; b=2,50m;**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

m3 30,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/(125,00 x 3,10 + 30,00)x0,20 = 83,50 m3/

m3 83,50 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/125,00 x 2,50 +30,00 =342,50 m2/

m2 342,50 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II Радови на реконструкцији улице Рака Митровића у Чајетини**

1.Гребање постојећег оштећеног асфа-

лтног коловоза са утоваром у возило

и одвозом на депонију до 3km

/14,00x4,50+131,00x3,20+25,00x1,50=519,70 m2/

m2519,70 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ископ за проширење постојеће улице

у материјалу III,IV и V са утоваром у

возило и одвозом на депонију до 3,00 km

/(150,00 x 1,50) x 2,00 x 0,50 = 225,00 m3/

m3 225,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености jaловине

у слоју од d= 20,00 cm

/150,00 x 1,50 x 2,00 x 0,20 = 90,00 m3/

m3 90,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/150,00 x 1,50 x 2,00 x 0,20 = 90,00 m3/

/150,00 x 6,00 x 0,10 = 90,00 m3/

m3 180,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Набавка и уградња уличних белих иви-

чњака дим.18/24 у бетонском јастуку

од бетона МБ-20

/150,00 + 150,00 +20,00 =320,00/

m 320,00 x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.Набавка материјала и израда

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/150,00 x 5,00 +14,00 x 4,50 = 813,00 m2/

m2 813,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III Радови на aсфалтирању улице поред избегличког насеља на Ћетену**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

/95,00 x 3,00 x 0,20 = 57,00 m3/

m3 57,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/(95,00 x 3,10 + 13,50 x 10,50) x 0,20 = 87,25 m3/

m3 87,25 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/95,00 x 2,50 +13,00 x 10,00=367,50 m2/

m2 367,50 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV Радови на aсфалтирању пута Мићића ливаде ( три крака )**

**L =160,00m b =3,00m**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 2,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

m3 60,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/160,00 x 3,60 x 0,20 = 115,20 m3/

m3 115,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/160,00 x 3,00 = 480,00 m2/

m2 480,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 01/16**

Асфалтирање улица у МЗ Чајетина

**I Асфалтирање улице у Шиповику - Пашићи**

**L=125,00m; b=2,50m;**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

m3 30,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/(125,00 x 3,10 + 30,00)x0,20 = 83,50 m3/

m3 83,50 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/125,00 x 2,50 +30,00 =342,50 m2/

m2 342,50 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Јединичне цене су без ПДВ –а.

**II Радови на реконструкцији улице Рака Митровића у Чајетини**

1.Гребање постојећег оштећеног асфа-

лтног коловоза са утоваром у возило

и одвозом на депонију до 3km

/14,00x4,50+131,00x3,20+25,00x1,50=519,70 m2/

m2519,70 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ископ за проширење постојеће улице

у материјалу III,IV и V са утоваром у

возило и одвозом на депонију до 3,00 km

/(150,00 x 1,50) x 2,00 x 0,50 = 225,00 m3/

m3 225,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености jaловине

у слоју од d= 20,00 cm

/150,00 x 1,50 x 2,00 x 0,20 = 90,00 m3/

m3 90,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/150,00 x 1,50 x 2,00 x 0,20 = 90,00 m3/

/150,00 x 6,00 x 0,10 = 90,00 m3/

m3 180,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Набавка и уградња уличних белих иви-

чњака дим.18/24 у бетонском јастуку

од бетона МБ-20

/150,00 + 150,00 +20,00 =320,00/

m 320,00 x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.Набавка материјала и израда

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/150,00 x 5,00 +14,00 x 4,50 = 813,00 m2/

m2 813,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III Радови на aсфалтирању улице поред избегличког насеља на Ћетену**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 1,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

/95,00 x 3,00 x 0,20 = 57,00 m3/

m3 57,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/(95,00 x 3,10 + 13,50 x 10,5) x 0,20 = 87,25 m3/

m3 87,25 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/95,00 x 2,50 +13,00 x 10,00=367,50 m2/

m2 367,50 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV Радови на aсфалтирању пута Мићића ливаде ( три крака )**

**L =160,00m b =3,00m**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 2,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

m3 60,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/160,00 x 3,60 x 0,20 = 115,20 m3/

m3 115,20 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/160,00 x 3,00 = 480,00 m2/

m2 480,00 x \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупно, I без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, II без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, III без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, IV без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, I са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, II са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, III са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, IV без ПДВ-а: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, I+II+III+IV без ПДВ-а:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Укупно, са I+II+III+IV sa ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* **Рок извршења радова је \_\_\_\_\_ радних дана од дана увођења у посао.( Максимално 10 радних дана од дана увођења у посао ). Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.**

**Комерцијални услови:**

* Период важења понуде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(најмање 30 дана од дана отварања понуда).
* Рок плаћања 45 дана.

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација.**

**Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

и словима : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**I За асфалтирање улице у Шиповику – Пашићи, L=125,00m; b=2,50m;**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 1,00

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

m3 30,00

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/(125,00 x 3,10 + 30,00)x0,20 = 83,50 m3/

m3 83,50

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/125,00 x 2,50 +30,00 =342,50 m2/

m2 342,50

**II Радови на реконструкцији улице Рака Митровића у Чајетини**

1.Гребање постојећег оштећеног асфа-

лтног коловоза са утоваром у возило

и одвозом на депонију до 3km

/14,00x4,50+131,00x3,20+25,00x1,50=519,70 m2/

m2519,70

2. Ископ за проширење постојеће улице

у материјалу III,IV и V са утоваром у

возило и одвозом на депонију до 3,00 km

/(150,00 x 1,50) x 2,00 x 0,50 = 225,00 m3/

m3 225,00

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености jaловине

у слоју од d= 20,00 cm

/150,00 x 1,50 x 2,00 x 0,20 = 90,00 m3/

m3 90,00

4. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/150,00 x 1,50 x 2,00 x 0,20 = 90,00 m3/

/150,00 x 6,00 x 0,10 = 90,00 m3/

m3 180,00

5. Набавка и уградња уличних белих иви-

чњака дим.18/24 у бетонском јастуку

од бетона МБ-20

/150,00 + 150,00 +20,00 =320,00/

m 320,00

6.Набавка материјала и израда

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/150,00 x 5,00 +14,00 x 4,50 = 813,00 m2/

m2 813,00

**III Радови на aсфалтирању улице поред избегличког насеља на Ћетену**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 1,00

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

/95,00 x 3,00 x 0,20 = 57,00 m3/

m3 57,00

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/(95,00 x 3,10 + 13,50 x 10,5) x 0,20 = 87,25 m3/

m3 87,25

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/95,00 x 2,50 +13,00 x 10,00=367,50 m2/

m2 367,50

**IV Радови на aсфалтирању пута Мићића ливаде /три крака/**

**L =160,00m b =3,00m**

1. Рад грејдера на припреми, равнању,

проширењу пута и изради попречних

падова.

час. 2,00

2. Набавка, транспорт, делимично пла-

нирање и ваљање јаловине за ојачање

постељице пута и дизање нивелете

m3 60,00

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-

љање до потребне збијености тампона

крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

/160,00 x 3,60 x 0,20 = 115,20 m3/

m3 115,20

4.Набавка материјала, израда и уградња

aсфалтног застора од масе АБ -11 у

слоју d= 5cm

/160,00 x 3,00 = 480,00 m2/

m2 480,0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_